
【招标公告】深圳市中医肛肠医院（福田）
家具类物资采购项目
一、根据《中华人民共和国政府采购法》和《深圳市经济特区政府采购条例实施细则》的有关规定，深圳市中医肛肠医院（福田）家具类物资采购项目，采用公开招标方式采购，欢迎符合资格的供应商参与。
二、招标采购项目见下表：
	采购条目流水号
	项目名称

	SZSZYGCYY2020-HQBZB003
	家具类物资采购


三、报名时间：供应商于 2020年7月6日8:00 至2020年07月17日 17:00 在深圳市中医肛肠医院（福田）6楼602室（深圳市福田区松岭路1号)报名，并进行投标响应。
四、参加投标的投标人须在投标截止时间前报名，如果报名后又不参加投标的，应在响应时间内通知院方。
五、投标人报名资格要求及提供材料：
1. 投标人必须具有独立法人资格，在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人；（证明文件：须提供营业执照副本复印件加盖公章）；

2. 具有履行合同所必须具备的设备和专业技术能力等；

3. 不接受联合体投标；中标后不允许分包，转包。
需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营范围、法人授权及身份证明，以上资料提供复印件并加盖公章。
六、重要提示：在招标活动期间投标人有义务注意深圳市中医肛肠医院（福田）公布的与本次招标项目有关的信息，医院公布的此类信息视为已送达各投标人。投标人因疏忽，未及时了解相关的答疑情况及补充说明，产生的不利后果由投标人自行承担。
七、本项目实行现场投标开标，标书将于开标之时收取。投标时应交投标文件正本一份和副本二份（装订册子并密封加盖公章），招标项目需求及投标文件的格式供应商自定格式。
　　开标时间：2020年07月20日上午09:00。
　　开标地点：深圳市中医肛肠医院（福田）六楼会议室。
　　本项目所涉及时间一律为北京时间。
八、招标方式：公开招标。
九、评标方法：综合评标法。
十、本次招标为模拟招标，入围前三名公司将作为我院家具类物资采购供应商。
十一、报名投标企业需填制《采购报名表》，于报名当天同报名资料一同递交到深圳市中医肛肠医院（福田）后勤保障部。
十二、报名地址：深圳市福田区松岭路1号深圳市中医肛肠医院（福田）6楼602室　　


联系人：马先生，13500063381；郭先生 13570876395。
                                   深圳市中医肛肠医院（福田）2020年07月06日
项目清单
	序号
	名称
	型号
	技术说明
	规格
	参考图片
	单价（元）

	1
	班台
	D4
	1  材料和工艺要求
▲1.1 贴面材料：采用进口天然樱桃木木皮热压贴面,木皮厚为0.6～1.0(mm）。1.2 封边：封边与贴面相同的同色木材。1.3 基材：采用优质品牌中密度纤维板, 桌面厚20(mm)。1.4 油漆：优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.5 桌腿、桌梁：抛光铝型材桌梁桌腿，桌面下为四周圈梁，桌腿支撑，桌梁桌腿通过特制铝型配件连接，充分保证桌子整体的稳定性，桌面与横梁之间通过塑料挂钩连接，比用螺钉直接，连接更加方便灵活。桌腿为1/4圆桌腿，内为螺丝拉杆、可调地脚等配件结构。结构稳定，方便拆卸调节,桌梁不小于60*60(mm)，桌腿不小于80*80(mm)。
1.6五金配件：（1）滑轨：滚珠式静音隐藏滑轨，推拉平稳有回位功能，承重量为30KG。（2）拉手不小于260*10(mm)的金属条拉手。（3）优质锁具。2  功能要求（1）同桌面木皮色台底木制挡板，前挡板悬挂于与台面连接的铝框架上。（2）台面叠至副柜之上，且可根据现场情况调节台面与副台结合方式；（3）副台尺寸不小于长1800*深600*高670 (mm)，副柜为喷涂金属框架封底。（4）副台：三斗抽屉柜+双开移门柜（中间一块活动层板）+主机柜。（5）主机柜背板为镂空木饰面以便主机散热（16条散热孔尺寸不小于160*8(mm)），主机柜顶部与底部相应部位开直径不小于60(mm)线孔。
	1800*1800*760
主桌1800*800*760
副柜1800*600*670
	[image: image1.png]



	

	2
	班椅
	C4A
	1 材料和工艺要求
1.1 规格：依使用空间需求椅子外净尺寸高1185（±10）～1255（±10）*宽625（±15）*深700（±20）(mm)。1.2 椅子面：采用优质品牌天然头层黑色皮革制作。 1.3 软包：采用优质座位软包高回弹泡沫，座密度不小于25kg/m3，背密度不小于18kg/m3。 ▲1.4 曲木板：甲醛含量E1级一体成型胶合板。1.5 扶手：合金压铸成型后抛光组合包皮面板。1.6 采前置式倾仰机构, 左杆锁倾仰，右杆调整气压棒升降高度，气压棒行程不小于80(mm)。1.7 椅架：采铝合金压铸成型后抛光，半径不小于350(mm)。1.8 椅轮：采PA+GF制作，直径不小于50(mm)。
	高背
	[image: image8.jpg]



	

	3
	班前椅
	C4B
	1 材料和工艺要求
1.1 规格：依使用空间需求椅子外净尺寸高980±10）*宽635（±15）*深695（±20）(mm)。1.2 椅子面：采用优质品牌天然黑色头层皮革制作。 
1.3 软包：采用优质座位软包高回弹泡沫，座密度不小于25kg/m3，背密度不小于18kg/m3。 1.4 曲木板：甲醛含量E1级一体成型胶合板。
1.5 扶手：合金压铸成型后抛光组合包皮面板。1.6 椅架: 直径不小于32*T1.8(mm)（内埋直径28(mm)圆管补强）加工成型后镀络弓形脚架，加脚垫。
	中背
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	4
	文件柜
	G4-A1
	1  材料要求▲1.1 贴面材料：采用进口天然樱桃木实木皮,木皮厚为0.6～1.0(mm)。1.2 基材：采用优质品牌中密度纤维板。1.3 油漆：优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.4 右侧上门柜为单开掩门柜（柜内设2块活动层板），左侧上门为单掩门柜（内设置一个挂衣通和梳妆镜）；下为对开木掩门柜，内设一块活动层板；上下柜门均带锁具。1.5 所有拉手采用铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。1.7 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。
	700*500*2000
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	5
	文件柜
	G4-A2
	1  材料要求
1.1 贴面材料：采用进口天然樱桃木实木皮,木皮厚为0.6～1.0(mm)。1.2 基材：采用优质品牌中密度纤维板。1.3 油漆：优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.4 左侧为一个单开掩门柜（柜门内上设置一个挂衣通，下设置一块活动层板）；右侧上下均为3门柜，上为一个单开玻璃门结合铝合金框架+一个对开玻璃门结合铝合金框架，下为一个单开木掩门柜+一个对开木掩门柜。1.5 所有拉手采用铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。1.7 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。1.8 所有上下门均带锁具。
	1800*500*1800
	[image: image11.jpg]



	

	6
	茶水柜
	G4-B2
	1  材料要求
1.1 贴面材料：采用进口天然樱桃木实木皮,木皮厚为0.6～1.0(mm)。
1.2 基材：采用优质品牌中密度纤维板。1.3 油漆：优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.4 台面三面围合，台面下首层为2个抽屉柜；抽屉下方为对开掩门柜（内有一个层板）,台面加玻璃厚度为10mm。1.5 所有拉手为铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。
1.7 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。1.8 导轨采用海蒂诗(优于或相当于海蒂诗）品牌。1.9 所有柜门加锁具。
	800*430*890
	[image: image12.png]



	

	7
	沙发
	SF02
	1 材料和工艺要求
1.1 覆面材料：采用优质天然黑色头层皮革制作。1.2 海绵：座密度不小于30.0kg/m³，背密度不小于25.0kg/m³高密度阻燃泡沫制作，表层PET丝棉包覆。1.3 沙发骨架：以E1级夹板钉合，少量实木方补强；座、背部皆采S型弹性钢做支撑，S型弹性钢间距≦3吋(约等76(mm))。
1.4 沙发脚：实木油漆脚架。1.5 沙发扶手采用斜角包天然真皮。
	三人位
	[image: image2.jpg]



	

	8
	沙发
	SF02
	1 材料和工艺要求
▲1.1 覆面材料：采用优质天然193头层皮革制作。
1.2 海绵：座密度不小于30.0kg/m³，背密度不小于25.0kg/m³高密度阻燃泡沫制作，表层PET丝棉包覆。
1.3 沙发骨架：以E1级夹板钉合，少量实木方补强；座、背部皆采S型弹性钢做支撑，S型弹性钢间距≦3吋(约等76(mm))。
1.4 沙发脚：实木油漆脚架。1.5 沙发扶手采用斜角包天然真皮。
	三人位
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	9
	沙发
	SF02-1
	1 材料和工艺要求

1.1 覆面材料：采用优质天然黑色头层皮革制作。

1.2 海绵：座密度不小于30.0kg/m³，背密度不小于25.0kg/m³高密度阻燃泡沫制作，表层PET丝棉包覆。1.3 沙发骨架：以E1级夹板钉合，少量实木方补强；座、背部皆采S型弹性钢做支撑，S型弹性钢间距≦3吋(约等76(mm))。1.4 沙发脚：实木油漆脚架。1.5 沙发扶手采用斜角包天然真皮。
	单人位
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	10
	长茶几
	CJ01
	1  材料和工艺要求1.1 贴面材料：采用优质天然樱桃木实木皮,木皮厚为0.6～1.0(mm)。1.2 封边：封边与贴面相同的同色木材。1.3 基材：采用优质品牌中密度纤维板。1.4 油漆:优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.5 台脚：实木油漆脚架。1.6 台面加防刮玻璃厚度为10mm，台下有一层。
	1200*600*500
	[image: image13.jpg]



	

	11
	方茶几
	CJ02
	1  材料和工艺要求
1.1 贴面材料：采用进口天然樱桃木实木皮,木皮厚为0.6～1.0(mm)。
1.2 封边：封边与贴面相同的同色木材。1.3 基材：采用优质品牌中密度纤维板。1.4 油漆:优质UV面漆（哑光漆涂饰保护）。1.5 台脚：实木油漆脚架。  1.6 台面加防刮玻璃厚度为10mm，台下有一层。
	600*600*500
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	12
	上下铁架床
	B2
	1  材料要求
1.1 床柱采用铁架规格为50*50mm方通，足厚1.5mm，其它足厚1.2mm；
1.2 床板采用20mm厚优质木板；1.3 床垫采用优质品牌山棕床垫。1.4 床梯子，上层床有围栏，床的横杆的宽度30mm。
	2000*970*1800
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	13
	办公椅
	C6A
	1  材料和工艺要求
1.1 规格：依使用空间需求椅子外净尺寸不小于高890～960*宽620*深595(mm)。1.2 椅背:采用优质品牌透气黑色网布。1.3 椅座:采用优质黑色阻燃麻绒椅座,耐磨性强,阻燃,经防污处理, 采用高密度定型泡沫，蒙布套。座板采甲醛含量E1级成型胶合板，板厚12(mm)。1.4 背框:用PP+GF材料射出成型。1.5 扶手:黑色塑胶框架、PP扶手。1.6 基本倾仰机构，调整气压棒升降高度。1.7 可上下调节腰靠。1.8 椅脚:采PA+GF射出成型半径340(mm)。1.9 椅轮:采PA+GF射出成型，直径50(mm)。
	中背
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	14
	塑料折叠椅
	C7C
	1  材料要求
1.1 椅背/椅座：采用PP环保塑料。1.2 椅脚：铝合金四脚椅。1.3 (50张蓝色，其余的为粉红色）
	常规
	[image: image17.jpg]



	

	15
	会议椅
	C6-2
	1 材料和工艺要求
1.1 规格：依使用空间需求椅子外净尺寸高900*宽590*深655(mm)。

1.2 椅子面：采用优质天然黑色头层皮革制作。1.3 软包：采用优质座位软包高回弹泡沫，座密度不小于25kg/m3，背密度不小于18kg/m3。

1.4 曲木板：甲醛含量E1级一体成型胶合板。1.5 扶手：PU皮扶手面。

1.4 椅架:镀络弓形脚架，加脚垫。
	中背
	[image: image5.emf]
	

	16
	圆凳
	C7B
	1 材料要求

1.1 椅架：优质可升降气压棒，不锈钢支撑架，固定五星脚架。

1.2 椅座：不锈钢双圈包边，PU皮革蓝色座面，定型高密度高弹性海绵；座面直径不小于350mm；1.3 座面可旋转，可升降，配脚踏圈。
	标准
	[image: image6.png]we, 20




	

	17
	手术凳
	C7D
	1 材料要求
1.1 椅架：不锈钢四星支撑脚架，；1.2 座面：座面采用不锈钢，座面直径不小于350mm；1.3 配脚踏圈，固定脚蹬
	标准
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	18
	西药柜
	G11B
	1  材料要求1、柜体选用国家优质品牌一级冷轧钢板及电解板：柜体侧板采用0.7～1.2 mm ，背板采用0.7～1.2 mm，门板、层板采用0.7～1.2 mm。2、所有焊接件满焊，并保证焊接牢固。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。3、所用钢材前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等十步隧道式前处理程序。4、表面处理：应采用静电粉末喷涂，磷化处理必须按国家标准进行。5、导轨采用海蒂诗(优于或相当于海蒂诗）品牌。6、抽屉内用活动片隔分开可自由调节。7、抽屉前面需要有卡片便签设计。
	900*450*1800
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	19
	文件柜
	G6-A1
	1  材料要求1.1 柜体：采用优质刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板，颜色为浅红橡木色。1.2 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。1.3 上为玻璃掩门柜结合铝合金框架，内设2块层板（不设竖隔板）；下为对开木掩门柜，内设一块层板，带锁具。1.4 玻璃：透明清玻。1.5 所有拉手为铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。1.7 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。1.8 门采用铝合金包边。1.9 所有柜门加锁具。
	800*400*2000
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	20
	文件柜
	G6-A1
	
	900*400*2000
	
	

	21
	文件柜
	G6-A1
	
	900*400*2100
	
	

	22
	文件柜
	G6-A2
	1  材料要求
1.1 柜体：采用优质刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板，颜色为浅红橡木色。
1.2 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。
1.3 上右侧为单开掩门柜内设2块活动层板；左侧单掩门柜，在柜门内设置一个梳妆镜。下为对开木掩门，内设一块活动层板；上下门均带锁具。
1.4 所有拉手为铝合金拉手。
1.5 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。
1.6 所有柜门加锁具。
	900*500*2000
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	23
	文件柜
	G6-A3
	1  材料要求1.1 柜体：采用优质刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板，颜色为浅红橡木色。1.2 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。1.3 左侧上为玻璃掩门柜结合铝合金框架，内设2块层板（不设竖隔板）；下为对开木掩门柜，内设一块层板；右侧为上下单开门柜，带锁具。1.4 玻璃：透明清玻。1.5 所有拉手为铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板、顶板厚度不小于16(mm)。1.7 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。1.8 所有柜门加锁具。
	1200*400*2000
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	24
	病历架
	G6-A8
	1  材料要求
1.1柜体选用国家优质品牌一级冷轧钢板及电解板，柜体侧板总厚度为25mm，背板采用0.7～1.2 (mm)，门板、层板采用0.7～1.2 (mm)。1.2 所有焊接件满焊，并保证焊接牢固。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。1.3 所用钢材前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等十步隧道式前处理程序，表面处理：应采用静电粉末喷涂，磷化处理必须按国家标准进行。1.4 钢柜底部设计减震角、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节脚水平、承重力强等特点。1.5 六层无门空格柜，共有30个空格柜。每隔的空格柜的规格800*380*350（mm）。1.6 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。
	4180*400*2200
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	25
	病历架
	G6-A8
	1  材料要求
1.1柜体选用国家优质品牌一级冷轧钢板及电解板，柜体侧板总厚度为25mm，背板采用0.7～1.2 (mm)，门板、层板采用0.7～1.2 (mm)。1.2 所有焊接件满焊，并保证焊接牢固。焊痕光滑、平整，无砂眼、虚焊、明显焊瘤及飞溅物。1.3 所用钢材前置处理：钢料经脱脂、除锈、表调、磷化、清洗等十步隧道式前处理程序，表面处理：应采用静电粉末喷涂，磷化处理必须按国家标准进行。1.4 钢柜底部设计减震角、可消除地面凹凸不平造成的影响。具有防滑、减震、高低调节脚水平、承重力强等特点。1.5 六层无门空格柜，共有12个空格柜。每隔的空格柜的规格800*380*350（mm）。1.6 铰链采用海福乐(优于或相当于海福乐）品牌。
	1660*400*2200
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	26
	地柜
	G6-B9
	1  材料要求1.1 操作台台面采用15mm人造大理石(米黄色）。 1.2 柜体：采用优质刨花板为基材的三聚氰胺浸渍纸饰面板，颜色为浅红橡木色。1.3 封边：同色PVC封边，其厚度为2(mm)。1.4 操作台的下方为对开掩门柜，内设一块层板。1.5 所有拉手采用铝合金拉手。1.6 所有的层板、门板、侧板厚度不小于16(mm)。1.7 所有柜门加锁具。2  功能要求2.1 柜体离地不小于80(mm)。2.2 掩门使用优质铰链，抽屉采用优质三节滑轨。
	1100*400*800
	
	

	报价合计（元）
	人民币大写：

	
	人民币小写：


招标细则
一、评定标办法：综合评标法。
评分细则  
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	30

	2
	技术材质部分
	50

	3
	综合分
	20

	
	序号
	评分因素
	具体分值
	评分准则

	
	1
	重要参数技术响应评分
	15分
	注有▲的技术参数为重要技术要求，每1项负偏离，扣5分，扣完为止。

	
	2
	一般参数响应评分（客观评分）
	10分
	评审标准：每1项负偏离，扣 5 分；
指引：
是否判定偏离，以供应商响应技术标准及深圳市检验报告为准；如投标文件要求提供相关检验报告的而未提供的，视为负偏离，原件。

	
	3
	产品品牌知名度和成熟度
	5分
	评委根据供应商响应情况横向比较：
第一名的，得 5 分；
第二名的，得 3 分；
第三名的，得 1分；
第四名及以后的，得 0  分。

	
	4
	项目服务实施方案
	20分
	项目实施方案对工期保证、专业技术人员、实施措施、质量保证等进行评审。
评委根据供应商情况横向比较：
第一名的，得 10 分；
第二名的，得 7 分；
第三名的，得 4分；
第四名及以后的，得 1分。
工期保证、专业技术人员、实施措施、质量保证：1、以横向比较；2、根据供应商提供工期保证、服务措施、售后服务承诺、响应时间等。3、格式由供应商自定格式。

	3
	综合实力部分
	20

	
	序号
	评分因素
	具体分值
	评分准则

	
	1
	业绩
	16分
	评审标准：
每有一项有效业绩，得 4 分；以此类推，最高不超过 16分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
有效业绩定义：（同时满足以下全部要求同类业绩才属于有效业绩）
1) 同类业绩指：医院类家具供应及安装；
2) 业绩内容为：医院类家具供应及安装；
3) 业绩类型：以医院合同或发票复印件为准；
4) 合同签订时间为2017年6月1日至投标截止时间前。
证明文件：
供应商必须提供项目合同或发票原件扫描件。

	
	2
	履约评价
	2分
	1. 评审标准：
供应商在上述“有效业绩”评审项中参加评审的业绩，能够提供用户出具的履约评价书，且评价为优或者合格的，每份评价书得1分，其他情况得0分；最高得  2 分。
不提供或者不能有效证明的，得0分。
2. 证明文件：
须提供用户出具的履约评价书原件扫描件。

	
	3
	诚信评审
	2分
	1. 评审标准：
依据深财购[2013]27号文的有关规定，本项目将对供应商诚信进行评审：
1) 供应商不存在不诚信情况且按照招标文件格式要求提供承诺函的，诚信得分2分。
2) 供应商存在不诚信情况或未提供证明文件或未提供有效证明文件的，得0分。
3) 承诺函格式必须参照招标文件格式要求不得作出任何调整或修订，否则视为无效证明文件。
2. 证明文件：
须提供《诚信良好的承诺函》原件扫描件。


项目实行综合评分法，按照综合评分的结果，最高分为中标单位。对恶意低价中标，中标后不能按招标条件供货或所提供的产品质量不能满足临床需要的，将取消中标资格，并三年内不能参加本院（深圳市中医肛肠医院）任何产品投标资格，并上报区财政局取消该公司在福田区范围的产品供应资质。
 开 标 一 览 表
	投标
项目名称
	
	交货期
	备注

	投标
报价合计
	人民币（小写）￥：                               
人民币（大写）:                                   
	
	

	投标
公司名称
	
	投标时间
	


开标一览表总的金额为货物清单总合计金额。
附表一：
深圳市中医肛肠医院（福田）招标采购报名表
报名日期：
	投标项目编码
	
	投标项目名称
	

	（医疗器械）注册证号
	
	产品注册证名称
	

	投标企业名称
	
	投标品牌及规格型号
	

	报名人/授权人
	
	联系电话和邮箱
	

	投标产品生产企业
	

	上级代理公司
	

	以下资料如提供请打√

	序号
	报名资料
	扫描件一份
	证照有效期

	1
	生产企业营业执照（正、副本）及注册资金证明
	
	

	2
	生产企业税务登记证
	
	

	3
	生产企业组织机构代码证
	
	

	4
	生产企业许可证
	
	

	5
	经营企业营业执照（正、副本）及注册资金证明
	
	

	6
	经营企业税务登记证
	
	

	7
	经营企业组织机构代码证
	
	

	8
	经营企业许可证
	
	

	9
	注册证（含注册登记表）
	
	

	10
	生产企业或进口总代理商开具的授权委托书
	
	

	11
	所投项目所需专业资质
	
	

	12
	建安工程类资质
	
	

	13
	报名人/授权人身份证明
	
	

	14
	企业法人证明或法人授权委托书
	
	

	15
	其他
	
	


附表二：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：

注册于                      （公司地址）                    （公司名称）                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权                        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理在深圳市中医肛肠医院（福田）家具类物资招标活动中的相关谈判事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

被授权人签字（盖章）：                                        


附表三：服务承诺表
售后服务承诺
采购编号：              供应商名称（盖章）：                             

一：售后服务承诺应包括的其它主要内容：
（此处请按公司自己实际提供的服务来填写承诺）
投标人代表________________________

投标单位：________________________



法人代表


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）











法人代表


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）











被授权人


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）











被授权人


居民身份证复印件粘贴处


（请加盖骑缝章）











