### 项目要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格** | **单位** | 备注 |
|  | 消融电极（外科术中止血装置） |  | 把 | 1.电极为钨合金材质；  2.针尖曲率半径≤5pm；  3.针尖的表面粗糙度≤0.5 um；  4.刀头形状：锥形；  5.电极与高频电缆导通性能良好;  6.高频消融电极由电极、绝缘套管、塑胶手柄、手控按钮开关，电缆线和插头组成；  7.塑胶手柄材料需环保绝缘材料；  8.可适用于小儿肛周疾病手术使用；  9.高频消融电极应无菌。 |

备注：请在报名表中列明相关同类型产品，投标产品名称供参考，要求同级别质量或以上。