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[bookmark: _Toc531759014]第一章 投标邀请
根据医院采购的有关规定，深圳市中医肛肠医院（福田）（以下简称“采购人”）就深圳市中医肛肠医院（福田）智慧消防远程监测预警系统设备购置项目，采用公开招标的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。
1、 项目编号：SZSZYGCYY2020-HQBZB015
2、 采购项目名称：智慧消防远程监测预警系统设备购置项目
3、 采购项目预算金额（元）：人民币120000元；
4、 采购数量：1批；     
5、 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求)：
1. 采购项目内容及最高限价：智慧消防监测系统设备购置项目；人民币120000元；
2. 项目基本概况介绍：根据公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》通知精神，为确保深圳市中医肛肠医院（福田）能如期完成通知要求，现需在深圳市中医肛肠医院（福田）新楼和旧楼安装智慧用电设备（组合式电气火灾监控探测器）、独立烟感报警器，通过物联网与智慧消防综合管理云平台联网，实现用电数据在线监测、实时上传至电脑、手机、移动终端等监控客户端。我院将充分利用现代技术，建设一套行之有效且适应时代发展的智慧消防监测系统。
3. 采购人的具体采购需求:详见招标文件中的“用户需求书”。
4. 本项目采购本国产品(不允许进口产品参加)。
5. 采购监督管理部门：深圳市中医肛肠医院（福田）。
6、 [bookmark: _Toc435115052][bookmark: _Toc435514843]投标人的资格要求：
1. 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】；
2. 参与投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录（提供近三年内无行贿犯罪记录承诺书）。
3. 近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明。
4. 本项目不接受联合体投标。
7、 获取招标文件时需提供以下资料，
1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件加盖单位公章）；
2. 提供下述资料之一：
1) 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；
2) 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；
3. 供应商须到现场办理报名。
8、 符合资格的供应商应当在2020年 9  月 25  日至2020年  9 月  30 日期间，上午9：30-12：00，下午14：30-17：00，法定节假日除外，将我院所需资料送达我部，逾期不再受理（详细地址：深圳市福田区南园街道松岭路1、2、6）602投标
9、 投标截止时间：2020年 9   月 30  日  17  时 00  分。
10、 提交投标文件地点：深圳市福田区南园街道松岭路1号602。
11、 开标时间：2020年  10 月0 9  日  15  时  00 分。
12、 开标地点：深圳市中医肛肠医院（福田）。
13、 本公告期限自2020年  9  月  25  日至2020年 9 月  30  日止。
14、 答疑事项：2020年9 月 30 日前凡对招标相关文件有任何疑问的，到医院后勤保障部咨询，逾期不予受理。
15、 联系事项：
采购人：深圳市中医肛肠医院（福田）
地址：深圳市福田区南园街道松岭路1、2、6
联系人：陈永清
联系电话：83620128 手机：15013483454
传真：
邮编：

	
发布人：深圳市中医肛肠医院（福田）
                                            发布时间：   2020年 9 月 24 日


[bookmark: _Toc531759015]第二章投标资料表
投标人须知（本须知是对投标邀请的补充）
	序号
	内     容

	一、说明

	1
	采购人名称：深圳市中医肛肠医院（福田）
资金来源：医院自筹资金

	2
	现场考察或者召开开标前答疑会：不举行。

	3
	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。

	4
	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	5
	1）不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。
2）每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

	6
	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。

	7
	本项目不允许分包或转包。

	8
	本项目不收取投标保证金。

	9
	投标有效期：90天。

	10
	投标文件份数：正本一份，副本二份。正本、副本分开密封包装。

	11
	履约保证金：无

	12
	评标方法：采用综合评分法。


[bookmark: _Toc435514846]

综合评分表
	评审部分
	评审因素
	评分细则
	权重
	分值

	一
	技术部分（40分）

	1. 
	技术规格偏离情况
	1、投标人应如实填写《技术规格偏离表》，对所投设备技术参数、性能进行逐条响应，评审委员会根据招标需求技术参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足或优于的得满分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。
	27%
	27分

	2. 
	实施方案
	1、在投标文件中详细说明实施方案（工期、服务具体方案、培训方案、维护响应时间、故障响应时间、以及技术人员安排情况），评标委员会根据响应情况进行横向比较分档评分，一档得4分，二档得3分，三档得2分，四档得1分,五档得0分。评分低于60%或满分的。
	4%
	4分

	3. 
	售后服务方案
	1、投标人承诺售后服务方案（质保期、售后人员构成、质保期后维修维护保养措施等），评审专家进行横向比较，分档评分，一档得3分，二档得2.5分，三档得2分，四档得1.5分，五档得1分，六档得0.5分。
	3%
	3分

	4. 
	系统的兼容性及稳定性
	对系统的兼容性及稳定性进行评审。
1、为保证系统兼容性及稳定性，投标人所提供的主要产品包括智慧消防远程监测预警系统平台、智慧用电设备（组合式电气火灾监控探测器）、独立烟感报警器为同一品牌的得8分（提供第三方机构出具的产品检测报告和物联网平台软件评测报告，证明是同一品牌）；
2、不是同一品牌的，需提供详细系统对接方案，评审专家根据方案响应情况进行评分：提供完善可行方案的，得2分；提供可行方案但不完善的，得1分，未提供方案或所提供方案不可行的，不得分。
3、提供上述证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章，原件备查。不具备或未提供有效证明文件的不得分。
	6%
	6分

	二
	商务部分（30分）

	1. 
	商务要求响应情况
	1、投标人应如实填写《用户需求书商务要求响应一览表》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足或优于的得6分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
	6%
	6分

	2. 
	同类业绩情况
	1、提供近三年（2017年8月至本项目公告发布之日）同类业绩项目，提供1个得1分，最高得3分。
2、投标人须提供合同或中标通知书等证明文件关键页复印件并加盖公章作为证明材料，不提供或提供不清晰的不得分。
	3%
	3分

	3. 
	资质、资格证书
	1、所投系统平台具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”或同类型国家版权局颁发著作权登记证书，提供得1分，最多得1分；
2、为保障系统平台的后续研发，根据用户要求定制开发，有效接入智慧福田预警监测平台系统（根据用户需求），设备厂家应该具备一定的软件开发能力，达到目前世界公认的软件开发能力成熟度认证（CMMI Maturity Level），CMMI 5得8分，CMMI 4得3分，CMMI 3得1分，其他不得分，最多得8分；
3、提供上述证书和检测报告的扫描件或复印件加盖设备厂家印章，原件备查。不具备或未提供有效证明文件的不得分。
	8%
	8分

	4. 
	保险保障
	1、所投设备及平台商业综合责任保险：保险期内单次赔偿限额≥5000万元人民币的得8分，4000万元人民币≤单次赔偿限额＜5000万元人民币的得4分，0＜单次赔偿限额＜4000万元人民币的得1分。
2、提供相关投保证明文件扫描件或复印件加盖设备厂家印章，原件备查。不具备或未提供有效证明文件的不得分。
	8%
	8分

	5. 
	诚信
	1、根据深圳市财政委员会文件《深财购【2013】27号》“深圳市财政会委员关于加强招投标评审环节诚信管理的通知”，存在通知中第一条规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，本项得0分，不存在上述情形的，本项得5分。注：提供《诚信承诺书》，投标人对提供的《诚信承诺书》负责。
2、因出现违法违规行为被记入供应商诚信档案的供应商，其诚信得分一律为0分。
	5%
	5分

	三
	价格部分（30分）

	1
	投标报价
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重
备注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。
2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；
	30%
	30分

	合计
	100%
	100分


备注：
招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
[bookmark: _Toc435514848]

[bookmark: _Toc531759016][bookmark: _Toc435514849][bookmark: _Toc435115054]第三章用户需求书
说明：
1. 投标人须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。
3. 本项目不允许分包或转包。
1、 项目一览表:
	采购内容
	数量
	完工期
	最高限价

	智慧消防远程监测预警系统设备购置项目
	1批
	合同签订后10个日历日内完工，进场施工时间由医院确定。
	人民币12万元


2、 项目基本概况：
根据公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》通知精神，为确保深圳市中医肛肠医院（福田）能如期完成通知要求，现需在深圳市中医肛肠医院（福田）的新楼和旧楼安装智慧用电设备（组合式电气火灾监控探测器）、独立烟感报警器，通过物联网与智慧消防综合管理云平台联网，实现用电数据在线监测、实时上传至电脑、手机、移动终端等监控客户端。我院将充分利用现代技术，建设一套行之有效且适应时代发展的智慧消防监测系统。
3、 项目采购标的清单:
	序号
	采购标的
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	智慧消防远程监测预警系统（云平台1年服务）
	智慧消防远程监测预警系统针对消防管理中常见的管理痛点，结合物联网、云计算等新技术发展，解决传统管理方式的弊端，实现传统消防系统联网监控，并将智慧用电设备、独立烟感报警器、消防主机联网监测系统等通过物联网的方式，数据信息化，上传至云平台，将“人防、物防、技防”三结合应用于传统的消防管理和监督。
	套
	1

	2
	智慧用电设备（组合式电气火灾监控探测器）

	2.1、设备支持实时显示测量参数和报警信息等内容。
2.2、支持移动、联通、电信卡NB卡接入网络进行数据传输。
2.3、支持RS485有线通讯传输。
2.4、支持接入不少于4路温度探测器，1路剩余电流探测器。
2.5、支持检测不少于3路相电压，3路相电流。
2.6、支持不少于1路开关量输入，1路开关量输出。
2.7、支持剩余电流、温度误差均不大于5%。
2.8、设备支持-10℃ ～55℃范围内工作。
2.9、支持12V DC输出。
	台
	13

	3
	[bookmark: _Toc515013246][bookmark: _Toc520216418]剩余电流互感器
	3.1、额定电压:＜1000V 
3.2、工作频率:50Hz～60Hz
3.3、额定一次电流 :0-1000mA(r.m.s) 
3.4、额定二次电流: 0-0.5mA(r.m.s) 
3.5、误差非线性:≤±1%
3.6、相位非线性:＜60'
3.7、过载倍数:2倍
3.8、冲击电压: 3.0KV/1mA/1min
3.9、二次阻抗:≤500Ω 
3.10、工作温度:环境温度-25℃～70℃
3.11、相对湿度:＜90%HR
3.12、存储温度:存储温度-40℃ ～85℃
	个
	13

	4
	电流互感器
	4.1、额定电压:＜1000V 
4.2、工作频率:50Hz～60Hz
4.3、额定二次电压:0-0.333V(r.m.s)
4.4、误差非线性 :≤±0.5%
4.5、相位非线性:＜60'
4.6、过载倍数:1.2倍
4.7、冲击电压:3.0KV/mA/min
4.8、绝缘电阻:500V/1000MΩ min
4.9、工作温度:环境温度-25℃～70℃
4.10、相对湿度:＜90%HR
4.11、存储温度:存储温度-40℃ ～85℃
	个
	39

	5
	NTC传感器
	5.1、量程 :（-40~200）℃
5.2、耗散系数:≤2.5 mW/℃
5.3、时间常数:≤ 15 S
5.4、工作温度:（－30～+150） ℃
5.5、精度:≤ １℃
	个
	52

	6
	物联网卡（含NB卡）
	6.1、包含服务期内的通信费用
	个
	15

	7
	独立烟感报警器
	7.1、支持NB-IoT协议传输；
7.2支持覆盖距离高达5公里以上，信号灵敏度+20db，能够穿透3堵墙，信号可穿透到地下室；
7.3、支持海量连接的能力，NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接以上；
7.4支持网络耦合时间低于10秒；持续工作时间长达3年以上；
7.5支持自检和电池欠压提醒功能;
7.6支持智能学习型补偿算法，能感知不少于上万种燃烧材料；
7.7设备支持1KHZ至100MHZ的范围不低于10V/M的电磁场干扰;
	台
	25

	8
	消防主机联网监测系统
	8.1、支持本机故障检测功能，自动检测主、备电源故障、与监控系统和控制中心通讯故障；
8.2、支持通过RS232/485接口接收火灾报警和消防报警主机的运行状态信息并上传给监控中心；
8.3、支持手动火警按钮，可以向监控中心上传人工火警信息；
8.4、支持采用GPRS/以太网两种通讯方式做数据上传；
8.5、支持日志记录查询功能；
8.6、支持值班查岗功能；
8.7、支持声光报警指示、语音报警；
8.8、支持可接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给管理平台
	台
	2

	9
	 联想电脑
	9.1、显示器：21.5英寸，CPU:i5,  内存8G, 硬盘：1T
	套
	1

	10
	佳能打印机
	10.1、技术类型：墨仓/加墨式打印
10.2、连接方式：无线，USB，移动APP打印
	套
	1

	11
	APP软件
	11.1、提供、手机、移动终端等APP功能。
	套
	1

	12
	设备安装、调试
	12.1、提供1项设备安装、调试。
	项
	1


4、 技术参数：
1. 投标人拟投产品必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
5、 商务要求：
5.1 施工要求：
施工过程必须严格遵守医院的规章制度，在工作期间施工的，噪音以不影响员工上班为准；施工材料必须符合国家安全标准，及时提供样品以及颜色，做到安全文明施工。
5.1.1、采购人保留对中标人所投软件产品进行全面测试的权利，若不符合标书要求，视为不合格产品，视中标人违约，采购人有权取消其中标资格。
5.1.2、完工期：合同签订后10个日历日内完工，进场施工时间由医院确定。
5.2 人员要求：
严格按照医院规定时间施工，注意施工垃圾的处理；施工现场要配备合格的灭火器，要正确使用施工机械，严禁违章作业；对施工现场进行成品保护。
5.3服务要求：
5.3.1. 系统云平台监控服务：智慧消防远程监测预警系统云平台为监管中心提供24小时连续不间断主动查询各联网用户用电线路工作状态，24小时监控各联网用户用电自动报警系统的运行情况。提供一年云平台监控服务。
5.3.2提供智慧消防远程监测预警系统云平台服务，提供电脑、手机、移动终端等APP功能。
[bookmark: _Toc32666_WPSOffice_Level2]5.3.3设备维修服务：用户端设备四年内免费保修，因人为原因造成设备损坏除外。四年后用户端设备终身维修，维修只收取材料费。
5.3.4备品、备件服务：在服务期内，投标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
[bookmark: _Toc10032_WPSOffice_Level2]5.3.5培训服务：投标人应提供多种方式培训用户工作人员掌握用户端设备的操作使用及了解消防远程监控系统的基本功能，包括装机时现场培训、组织用户演示、讲解及不定期组织专门培训等。
5.3.6前端设备安装调试：投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。
5.4 验收方式：
由医院和中标人共同验收。
5.5 报价要求：
投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括投标费、设备费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、国家规定的各项税费等。
5.6 付款方式：
5.6.1签订合同后待所有货物到货验收合格后，由中标人提供发票，采购人一次性支付95%款，并由采购人财务审核通过后十五个工作日内进行支付。余下的5%一年后支付。
5.7质保期：四年。
5.8其他要求：
5.8.1、投标人必须确保中标后提供的货物为正规渠道供货，不存在违反国家法律、法规的情况。
[bookmark: _Toc435109306][bookmark: _Toc435115055][bookmark: _Toc435514850]






[bookmark: _Toc531759017][bookmark: _Toc435115056][bookmark: _Toc435514851]第四章投标文件格式
[bookmark: _Toc435514852][bookmark: _Toc435515292]投标文件包装封面参考
	


投 标 文 件
口 正本
口 副本



项目编号：
项目名称：智慧消防远程监测预警系统设备购置项目
投标人名称：
投标人地址：

(年月日时分)之前不得启封



投标文件目录表
[bookmark: _Toc435514865][bookmark: _Toc435515305]开标一览表(报价表)
投标人名称：                                            项目编号：
	采购内容
	数量
	投标报价
（人民币 元）
	完工期

	智慧消防远程监测预警系统设备购置项目
	1批
	小写：RMB
大写：
	合同签订后10个日历日内完工，进场施工时间由医院确定。



投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期
备注：
1． 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2． 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。
                                                                     项目编号：SZSZYGCYY2020-HQBZB015
3． 
                   第28页，深圳市中医肛肠医院（福田）


[bookmark: _Toc435515306][bookmark: _Toc435514866][bookmark: _Toc192662843][bookmark: _Toc275865611]投标分项报价表
投标人名称：                                           项目编号：
	序号
	产品
名称
	规格型号
	原产地
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计



投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期
注：
1． 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2． 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表
3． 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。


[bookmark: _Toc435515294][bookmark: _Toc275865605][bookmark: _Toc435514854]投标函
致：深圳市中医肛肠医院（福田）
我方确认收到贵方   智慧消防远程监测预警系统设备购置项目  采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：
1. 我们愿意遵守采购人招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购人与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解采购人与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购人拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购人。
10. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）   
备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。 

投标人名称：
投标人公章：
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：
电话：传真：邮编：

[bookmark: _Toc435514855][bookmark: _Toc275865606][bookmark: _Toc435515295]投标人资格声明函
致：深圳市中医肛肠医院（福田）
关于贵单位　 　年　　月　　日发布智慧消防远程监测预警系统设备购置项目    项目（项目编号：）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：
1、 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
2、 我公司对本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
3、 我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。
4、 我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
5、 如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
6、 根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。
7、 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。
8、 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。
9、 本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：
单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：
邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　日期：
联系电话：



近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明


致：深圳市中医肛肠医院（福田）

在参与贵单位组织的     智慧消防远程监测预警系统设备购置项目          （项目编号：          ） 政府采购活动前，我公司近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被财政等政府主管部门处以禁止参与政府采购活动的情况（即不存在仍处于被禁止参与政府采购活动期限内)。
我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。
特此声明。




投标单位（公章）： 
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    

[bookmark: _承诺函][bookmark: _Toc435515299][bookmark: _Toc50737297][bookmark: _Toc50737329][bookmark: _Toc275865607][bookmark: _Toc435514859][bookmark: _Toc50736477][bookmark: _Toc52165081][bookmark: _Toc50737296][bookmark: _Toc50736476][bookmark: _Toc52165080][bookmark: _Toc50691034][bookmark: _Toc50737328]参与投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录的承诺函


致：深圳市中医肛肠医院（福田）

在参与贵单位组织的     智慧消防远程监测预警系统设备购置项目          （项目编号：          ） 政府采购活动前，我公司近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录。我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。
特此声明。




投标单位（公章）： 
法定代表人或其授权代表签名：
日期：      年    月    










法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。
被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。
本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。
随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：
地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：年月日








[bookmark: _Toc226217114]
[bookmark: _Toc275865608][bookmark: _Toc435515300][bookmark: _Toc435514860]法定代表人证明书
______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。
附：







投标人名称：（单位盖公章）：
                                           地址：
                                           签发日期：
格式3 

技术规格偏离表
说明：投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。
投标人名称：                                           
	序号
	招标文件条款描述
	投标人响应描述

	偏离情况说明
（正偏离/完全响应/负偏离）
	说明

	

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	


备注：
1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致，“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。


投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期
格式4 

[bookmark: _Toc435514868][bookmark: _Toc435515308]用户需求书商务要求响应一览表
说明：投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。
投标人名称：                                           项目编号：
	序号
	招标商务条款
	投标商务条款
	偏离情况
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


备注：投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。


投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期


技术服务方案
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：
1. 投标技术服务方案
1.1. 实施方案（工期、服务具体方案、培训方案、维护响应时间、故障响应时间、以及技术人员安排情况）。
1.2. 售后服务方案（质保期、售后人员构成、质保期后维修维护保养措施等）。
1.3. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址。

[bookmark: _Toc50691037][bookmark: _Toc50703730][bookmark: _Toc43264518]投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期

[bookmark: _Toc435515310][bookmark: _Toc435514870][bookmark: _Toc52165085][bookmark: _Toc43264525][bookmark: _Toc50736481][bookmark: _Toc50737301][bookmark: _Toc275865617][bookmark: _Toc50737333][bookmark: _Toc50691044]2015年4月至本项目公告发布之日同类项目情况一览表
投标人名称：                                           项目编号：
	序号
	业主名称
	项目名称
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期
















诚信承诺书
投标人名称：                               项目编号： 
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：
根据深圳市财政委员会文件《深财购【2013】27号》“深圳市财政会委员关于加强招投标评审环节诚信管理的通知”，存在通知中第一条规定情形但超出法定追诉时效，或情节轻微未给予禁止参与政府采购的行政处罚的，具体情形包括：
　　（一）被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；
　　（二）未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
　　（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
　　（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
　　（五）与其他采购参加人串通投标的；
　　（六）在采购活动中应当回避而未回避的；
　　（七）恶意投诉的；
　　（八）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
　　（九）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
　　（十）履约检查不及格或评价为差的；
（十一）主管部门认定的其他情形。

我司承诺不存在上述情形。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期
image1.jpeg




